## 1.1.2
- 修复公共设定型号显示不全的bug
- 


## 1.1.1
- 增加融合算法输出
- 能修改ip
- 优化获取批处理数据，改成监听start信号才开始获取数据


## 1.1.0
- 适配新版sdk
- 一直监听批处理获取数据

## 1.0.12.5
- 优化显示

## 1.0.9
- 修改曝光lock档位逻辑
- 增加点击能读取编码器值功能
- 优化界面

## 1.0.8
- 增加多峰选择功能
- 优化登录读取版本号，读取机型信号接口
- 增加锁定触发功能，发送指令前需要锁定触发
- 优化界面

## 1.0.7.9
- 修改从机模式下
	- 看不了原始图，只能切换回主机模式或者不使用模式才能看原始图

## 1.0.7.6
- 优化主从机同步设置配置

## 1.0.7.5
- 折线图坐标轴显示优化
- 上下翻转无效点不反转

## 1.0.7.3
- 优化界面，修改高级曝光参数设定
- 优化屏蔽设定
- 优化下位机寄存器配置

## 1.0.6.14
- 优化roi设置小的时候，帧率设置不成功

## 1.0.6.13
- 亮度图补间


## 1.0.6.11
- 优化轮廓查看组件
- 优化高度图查看组件
- 设置临时版最大帧率

## 1.0.6.10
- 范围内自由设定x轴间距
- 可以导出批处理的行id
- 增加判断最低支持的固件版本号
- 优化亚像素中心点显示
- 优化多帧hdr显示

## 1.0.6.6
- 优化轮廓设定界面
- 优化roi设定界面
- 优化设定roi指令,降低出现轮廓以及中心点错位的概率

## 1.0.6.5
- 优化提交切换模式指令
- 优化x轴平滑中位数算法


## 1.0.6.4
- 主从机增加选项

## 1.0.6.3
- 修改导出单帧轮廓单位改为毫米
- 增加菜单栏关于弹框
- 增加菜单栏关于qt弹框
- 优化大量程平滑无效
- 优化原始图中心点模式补间无效

## 1.0.6.2
- 3d高度设定增加直方图选择区间
- 优化提交切换模式指令

## 1.0.6.1
- 优化x轴平滑中位数算法

## 1.0.6
- 使用vtk的新版3d渲染显示功能

## v1.0.5.1
- 屏蔽功能
	- 增加矩形形屏蔽算法
	- 屏蔽功能界面操作
	- 断电保存屏蔽区域

## v1.0.5.0
- 对应sdk 1.0.4.8
- 增加硬触发防抖延时
- 增加编码器防抖延时
### 在实时设定-》测量公共设定

## v1.0.4.2
- 初始化开始信号防抖1ms，对应sdk 1.0.4.5


## v1.0.4.1
- 3d图不实时显示，主界面只显示轮廓图与高度图
- 增加临时屏蔽功能，断电不保存
- 恢复自动获取原始图
- 启动软件默认不最大化

## v1.0.3_release_0.0.2
- 优化导出 tiff,pcd,ply 文件功能

## v1.0.3_release_0.0.1
- 使用pcl，优化导出 tiff,pcd,ply 文件功能
- 修改IP完成，弹出提示框

## v1.0.2_release_0.0.6
- 优化导出 tiff,pcd,ply 文件功能

## v1.0.2_release_0.0.5
- 启用多项式功能
- 优化3d渲染功能
- 增加自动计算周期功能
- 增加主从机功能
- 增加触发间距功能
- 导出 tiff,pcd,ply 文件功能
- 亮度也同时反转

## 1.0.1_release_0.0.7
- 屏蔽没用功能
- 增加版本号显示

## 1.0.1_release_0.0.6
- 优化激光时间

## 1.0.1_release_0.0.0
- 增加亮度图显示

## 1.0.0_release_0.0.8
- 优化时间轴间距


## 1.0.0_release_0.0.7
- 优化自动调整功能

## 1.0.0
- 增加触发数量计数
- 合并下位机多项式
- 优化光量与曝光控制界面
- 优化高度图的内存消耗
- 优化3d图刷新机制

## 0.0.19
- 增加左右上下反转轮廓，去除180度反转功能

## 0.0.18
- 适配电脑opengl版本低于3的电脑不展示3d图

## 0.0.17
- 更换sdk 1.0.2.10版本
- 修复x等间距数据异常bug

## 0.0.16
- 更换sdk 1.0.2.9版本
- 修复x等间距不生效bug

## 0.0.15
- 更换sdk 1.0.2.8版本
- 修复自动曝光左右边界bug

## 0.0.14
- 更换sdk 1.0.2.7版本
- 修复自动曝光左右边界bug

## 0.0.13
- 更换sdk 1.0.2.6版本

## 0.0.12
- 更换sdk 1.0.2.5版本

## 0.0.11
- 更换sdk 1.0.2.4版本
- 增加手动自动曝光的感光特性范围

## 0.0.10
- 修复编码器选择之后不能保存模式bug

## 0.0.9
- 修复导出csv覆盖时数目不对
- 修复导出csv目录会记录文件命名称，修改为只记录目录，不记录文件名称
- 增加显示使用的sdk版本号

## 0.0.8
- 删除不触发功能
- 修复光亮控制的第一挡位设置不生效问题

## 0.0.7
- 修复x等间距异常点崩溃问题

## 0.0.6
- 修复无效数据补间不起作用的bug

## 0.0.5
- 峰值灵敏度从 {150,130,110,90,70,50} =》 { 130,110,90,70,50,30 }

## 0.0.4
- 更新带亮度输出的sdk

## 0.0.3
- 降低获取所有tcp命令速度，防止卡顿

## 0.0.2
- 降低获取全副图速率，防止卡顿

## 0.0.1
- 初版
    - 增加 自动激光/手动激光/手动激光曝光 切换功能
    - 增加 z方向宽度设置三档